**ULTERIORI CONOSCENZE**

Realizzare un firmware in cui si aspetta la pressione del pulsante User (PA0) e, successivamente se ne attende il rilascio. Con un timer, misurare la durata dell’intervallo di tempo in cui il pulsante è stato mantenuto premuto.

Mostrare la durata, in secondi, in una variabile globale.

CONSEGNA ALLE: **13:20**

via Telegram:Esami\_Annalisa\_Liccardo[**https://t.me/Esami\_Annalisa\_Liccardo**](https://t.me/Esami_Annalisa_Liccardo)