**ULTERIORI CONOSCENZE**

1) Acquisire con il convertitore A/D dal canale PA1 (Canale IN2 di ADC1) a intervalli di tempo regolari pari a 0.5 secondi. Realizzare la base dei tempi con Timer 2.

CONSEGNA ALLE: **13:20**